| СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КРАНОВ СМК160 |
| Система мониторинга кранов СМК160 представляет собой комплект оборудования, подключаемый к программным комплексам спутникового мониторинга. СМК160 адаптирован к основным системам спутникового мониторинга транспорта, применяемым на территории Российской Федерации (Wialon, ГЛОНАССSoft, Omnicomm, АвтоГРАФ и др.). СМК160 устанавливаеться на автомобильные краны, дизель-электрические краны, краны-трубоукладчики, портальные краны, башенные краны, краны мостового типа, оснащенные ограничителями грузоподъемности серии ОНК-160.
Система мониторинга кранов СМК160 может быть подключена к уже установленным на кране ограничителям ОНК-160!!!
Преимущества системы СМК160: Установка системы на кран и подключение к серверу за 1 час. Возможен перенос системы с неиспользуемого крана на рабочий кран. Позволяет сократить финансовые затраты на мониторинг парка кранов, оптимизировав количество систем в соответствии с количеством эксплуатируемых кранов в конкретный период. Оперативное уведомление о нарушениях, неисправностях и ограничениях в работе крана на телефон в течении 30 секунд (при наличии связи в зоне работы). Позволяет ответственным лицам оперативно реагировать на нештатные ситуации, в том числе своевременно выполнять требования ст.251 раздела "Нарушения требований промышленной безопасности, при которых эксплуатация ПС должна быть запрещена" ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Запись и хранение информации о работе крана за 365 дней. Доступ к данным 24/7. Создания неограниченного количества пользователей с различными уровнями доступа к данным в зависимости от должностных обязанностей. Позволяет контролировать качество работы всех подразделений организации, задействованных в производственном процессе. Возможно создание временных учетных записей уровня "Наблюдатель" с ограниченными правами просмотра данных отдельного крана на период проведения ответственных работ. Дублирование данных регистратора параметров ОНК-160С на сервере. Аналогично считыванию данных с регистратора параметров работы ПС эксплуатирующей организацией, без выезда специалиста на кран. Формирование статистических отчетов. Решаемые задачи: подтверждение фактического отработанного времени на объектах с разбивкой по дням; оценка эффективности использования крана (работа/передвижение/простой) в течении месяца, квартала или года. Автоматическое формирование и рассылка отчетов по расписанию на заданные адреса электронной почты. |
| АНАЛИЗ ДАННЫХ РАБОТЫ КРАНА |
| Программа СМК160 для персональных компютеров (Windows XP/7/8/10) разработана с целью проведения подробного анализа данных, переданных системой СМК160 на сервер мониторинга. Для анализа данных необходимо скачать с сервера отчет с данными работы каран за произвольный период в формате "*.csv". Программа повзоляет анализировать работу карана посредством анимированных моделей кранов. Данные о работе выовдятся в цифровой форме и в виде графиков рабочих параметров. Анимированная модель карана существенно упрощает восприятие информации о работе крана и позволяет анализировать работу крановщика персоналу, не знакомому с принципами анализа данных, фиксируемых ограничителями гругоподъемности. Программа также повзоляет выполнять диагностику комплектов оборудования СМК160, установленных на каранах. При диагностике используется беспроводной канал связи, что позволяет контролировать работу крана и оборудования, находясь на безопасном расстоянии. В режиме диагностики программа дублирует информацию, выдаваемую на дисплей ограничителя грузоподъемносит ОНК-160. |
| ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДОСТУП К СИСТЕМЕ СМК160 |
| Запрос на демонстрационный доступ к системе напралять по адресу smk160@mail.ru |
| ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТОВ СМК160 |